**附件1 医保业务综合服务终端技术参数需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 8.1及以上 |
| 中央处理器 | ≥八核，频率≥1.8GHz |
| 存 储 器 | ≥4GB RAM + ≥64GB ROM |
| 显 示 屏 | ≥8英寸TFT液晶屏，800\*1280 |
| ★显 示 屏 | 可360度旋转显示屏，方便操作人员帮助客户确认个人信息 |
| 触 摸 屏 | G+G 电容多点触摸屏 |
| 摄 像 头 | 3D结构光人脸识别活体检测 |
| 键盘 | 支持外接密码键盘 |
| 指 示 灯 | 从左到右：蓝黄绿红 |
| 指 示 灯 | 社保卡插入设备相关模块，相关指示灯点亮，并伴有声音提示 |
| 蜂 鸣 器 | 支持 |
| 扬 声 器 | 支持 |
| 通讯接口 | USB≥2个、至少一个串口RS232（RJ11）、至少一个以太网（RJ45）接口 |
| 接 触 卡 | 一个符合ISO/IEC 7816标准，卡触点可使用次数20万次及以上 |
| ★接 触 卡 | 符合人社规范，兼容二代、三代卡相关刷卡 |
| ★非 接 触 卡 | 支持社保三代卡非接触刷卡结算 |
| 安全模块 | 内置安全模块、至少4个SAM卡槽 |
| 条码模块 | 支持常用一维码、二维码识读 |
| ★读二代证 | 支持第二代居民身份证信息读取 |
| 通讯方式 | 以太网、蓝牙、WIFI、4G全网通 |
| 电 源 | DC12V |
| 工作环境 | 温度：-10℃～50℃；相对湿度：20℅～90℅（非冷凝） |
| 存储环境 | 温度：-40℃～70℃；相对湿度：20℅～90℅（非冷凝） |

说明：

1.谈判小组对供应商所提供响应文件技术部分中，对关键技术参数（标★）不满足谈判文件要求或谈判小组认为存在重大偏差的供应商响应文件将不再进入谈判报价，其风险由供应商自行承担；其他参数出现偏差时，交由谈判小组讨论，在谈判小组认为不影响使用功能时采购人可接受其响应文件。

2.知识产权：供应商须保证所提供设备拥有独立自主知识产权或合法有效的授权渠道，保证采购人可长期免费享受相关配套服务，在使用过程中不侵犯他人合法权益。

3.本次采购产品不定品牌型号，以所列技术要求的技术标准为基础，应满足其功能要求，关键技术参数应与技术要求一致（或高于所列技术要求）；谈判文件中涉及品牌、专利、商标、设计等含有倾向或者排斥潜在供应商的内容均不作为必须的技术要求。